{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ОЛ для ВВУ","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":16,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОЛ для ВВУ","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,5],[5,2,5,18],[6,2,6,18],[68,0,68,18],[67,0,67,18],[41,5,41,18],[42,5,42,18],[29,8,38,12],[3,12,3,13],[1,5,2,14],[50,8,50,9],[50,4,50,5],[50,6,50,7],[9,0,9,18],[3,0,3,3],[50,2,50,3],[47,11,48,18],[49,11,50,18],[5,0,5,1],[27,2,27,18],[28,5,28,18],[4,0,4,18],[49,1,49,7],[29,1,29,6],[70,0,71,18],[66,0,66,4],[66,5,66,18],[49,8,49,9],[63,1,63,4],[64,1,64,4],[63,8,63,11],[53,6,53,9],[54,1,58,9],[69,8,69,18]]}
[]
[null,null,null,null,null,"Опросный лист                                                                 Ретрофит комплект КРУ/КСО   6/10 кВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Стандартный комплект код: "]
[]
["Заказчик"]
["Название объекта"]
["Дата заполнения"]
[]
["Базовая комплектация Ретрофит комплекта (Для другой комплектации необходимо заполнить новый опросный лист?)"]
[]
["1. Тип выключателя:"]
[]
[null,"Номинальное напряжение, кВ:",null,null,null,null,"10 кВ"]
[]
[null,"Номинальный ток отключения, кА:"]
[null,"(Ток термической стойкости )"]
[]
[null,"Номинальный ток, А:"]
[null,"(Максимальный ток, который может протекать через автомат бесконечно долго, не отключая защищаемую цепь)"]
[]
[null,"Тип привода:"]
[]
["2. Количество выключателей (ЗАПОЛНИТЬ):",null,null,null,null,null,null,0," Обязательно к заполнению"]
["3. Исполнение выключателя:"]
[null,null,null,null,null,null,"Поставляется выкатной элемент с вакуумным выключателем в сборе"]
[]
[null,"Тип ячейки"]
[null,"Ном ток (А) заменяемого выкл."]
[null,"Тип втычных контактов главных цепей:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4. Напряжение питания привода выключателя (ВЫБРАТЬ):"]
[null,"ШП",null,null,null,"- типовое решение - только одинаковый род оперативного тока и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ;"]
[null,"ШУ",null,null,null,"- нетиповое решение - разный род оперативного тока, но одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ."]
[]
[]
[]
["5. Электромагниты встроенных расцепителей (ВЫБРАТЬ):"]
[null,"Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей. ВЫБРАТЬ!",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- типовое решение - YAA и/или YAV устанавливаются при ШУ переменного оперативного тока;"]
[null,"Токовые электромагниты (YAA)"]
[null,"Электромагнит с питанием от независимого источника (YAV)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- типовое решение - YAA и/или YAV устанавливаются/ не устанавливаются при ШУ постоянного оперативного тока."]
[]
[]
["6. Типы разъемов жгутов вторичных цепей  (ВЫБРАТЬ):"]
[]
[null,"- 2 жгута 2РТТ только YAA и YAV, без БКА;\n- 2 жгута Han24 c YAA и YAV, без/c БКА;\n- 1 жгут 2РТТ c YAA и YAV, без/c БКА;\n- 1 жгут Han42 c YAA и YAV, без/с БКА;\n- клеммный ряд – любое сочетание (без вывода на разъем).\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["7. Дополнительно установить блок-контакты аварийной сигнализации (БКА): ВЫБРАТЬ"]
["8. Дополнительные услуги (не включены в стоимость комплекта):"]
[]
[null,"Выезд конструктора на объект",null,null,null,null,null,null,"Монтаж нового комплекта"]
[null,"Демонтаж старого оборудования",null,null,null,null,null,null,"Пуско-наладочные работы"]
[]
["9. Дополнительные требования:"]
[]
[]
["10. Контактные данные отв. лица (ФИО, конт тел, e-mail)"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Номин.ток отключения","Тип привода","Исполнение выключателя"]
["20 кА","Пружинно-моторный","Выкатное"]
["25 кА","Электро-магнитный","С комплектом адаптации"]
["31.5 кА",null,"Стационарное"]
["40 кА"]
["50 кА","Да","ШП"]
[null,"Нет","ШУ"]
[]
["Тип втычных контактов",null,"Род тока"]
["Тюльпан","D=24мм","переменный"]
["Ламель","D=36мм","постоянный"]
["Другое (шина)"]
["нет","нет","~230 В"]
["3 A","-220 B","~120 В"]
["5 A","-110 B"]
[null,"~230 В","~230 В"]
[null,"~120 В","~120 В"]
[null,"~100 В","-220 B"]
[null,null,"-110 B"]
["1 жгут с 2РТТ60КП45"]
["1 жгут c HAN 42 (фирмы \"Хартинг\")"]
["2 жгута с 2РТТ48КП20"]
["2 жгута c HAN 24 (фирмы \"Хартинг\")"]
["жгут без разъема L=1.5 м-в гофре, 0,5 м-свободные концы"]
["с клеммным рядом"]