

**ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»**

#### Телефон: +7 (846) 2-777-444

#### e-mail: [sales@electroshield.ru](mailto:sales@electroshield.ru)

**Опросный лист**

**по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-П(Э)-35 производства**

**ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»**

**1 Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование предприятия

**2 Тип выключателя 3 Номинальный 4 Ток отключения:**

**(здесь и далее нужное ток:**

**отметить любым знаком):**

**ВВУ-СЭЩ-Э (электромагнитный привод)\_\_\_\_\_ 1000 А\_\_\_\_\_\_ 20 кА\_\_\_\_\_\_**

**ВВУ-СЭЩ-П (пружинно-моторный привод)\_\_\_ 1600 А\_\_\_\_\_\_ 25 кА\_\_\_\_\_\_**

**5 Количество выключателей \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.**

**6 Исполнение выключателя:**

**- стационарное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - выкатное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тип ячейки\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тип заменяемого выключателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7 Оперативное напряжение выключателя:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Переменный ток\*** | | **Постоянный ток** | |
| **~230 В** | **~120 В** | **=220** | **=110** |
| **ШП (шина питания)** |  |  |  |  |
| **ШУ (шина управления)** |  |  |  |  |

**8 Дополнительно по желанию заказчика, для выключателей с питанием от оперативного переменного тока, выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:**

**- ток срабатывания расцепителя - напряжение питания расцепителя**

**максимального тока от независимого источника**

**3 А\_\_\_\_\_\_\_\_ = 220 В\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5 А\_\_\_\_\_\_\_\_ ~ 100 В\*\_\_\_\_\_\_\_\_**

**~ 120 В\*\_\_\_\_\_\_\_\_**

**~ 230 В\*\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6 Межполюсное расстояние выключателя –** 3**00 мм.**

**7 Доставка:**  **самовывоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**доставка поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ**

**Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\* - только для исполнений с пружинно-моторным приводом и с электромагнитным**

**приводом на номинальный ток отключения 20 кА, номинальный ток 1000 А, 1600 А**