{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Внимание","Основной","Вводные данные"],"not_rendered":{"charts":0,"images":17,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"row_number_cap","date_system":"1900"}

{"sheet":"Внимание","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Основной","index":1,"n_rows":75,"n_cols":11,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[74,1,74,10],[58,0,73,0],[58,1,58,3],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[69,1,70,2],[54,2,57,2],[54,3,55,3],[56,3,57,3],[61,1,62,2],[67,1,67,2],[54,4,55,6],[56,4,57,6],[54,9,55,9],[63,1,65,2],[66,1,66,3],[71,1,73,2],[68,1,68,2],[56,8,57,8],[54,8,55,8],[54,7,55,7],[56,7,57,7],[52,4,52,6],[43,4,44,9],[39,2,39,3],[53,2,53,3],[49,2,52,2],[43,2,44,3],[50,4,50,6],[47,2,48,3],[47,4,48,9],[45,2,46,3],[52,7,52,8],[51,4,51,6],[51,7,51,8],[53,4,53,6],[53,7,53,10],[41,4,42,9],[39,0,48,0],[49,1,57,1],[49,0,57,0],[14,4,14,10],[13,4,13,5],[13,6,13,10],[45,4,46,4],[45,5,46,6],[45,7,46,9],[31,7,31,10],[50,7,50,8],[49,7,49,8],[41,2,42,3],[39,4,39,10],[35,7,35,10],[30,0,31,0],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[34,4,34,6],[34,7,34,10],[35,1,35,3],[49,4,49,6],[25,7,27,8],[25,0,28,0],[0,5,8,10],[11,4,11,10],[10,4,10,10],[12,4,12,10],[12,0,12,3],[11,0,11,3],[10,0,10,3],[0,0,8,4],[18,1,18,3],[18,4,18,10],[16,1,16,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,4,16,10],[17,4,17,10],[17,1,17,3],[15,4,15,10],[9,0,9,2],[9,3,9,10],[13,1,13,3],[19,1,19,3],[19,4,19,10],[24,7,24,10],[20,4,20,10],[20,1,20,3],[33,7,33,10],[30,1,31,2],[34,1,34,3],[25,1,28,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[32,1,32,3],[24,4,24,6],[33,4,33,6],[25,4,27,5],[28,7,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,6],[29,7,29,10],[21,0,24,0],[28,4,28,6],[21,7,21,10],[30,4,30,6],[23,4,23,6],[21,1,24,1],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[22,7,22,10],[23,7,23,10],[21,4,21,6],[22,4,22,6],[39,1,48,1],[38,4,38,6],[38,7,38,10],[25,9,27,10],[37,4,37,10],[35,4,35,6],[25,6,27,6],[38,1,38,3],[31,4,31,6],[30,7,30,10],[37,1,37,3],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[40,2,40,3],[40,4,40,10]],"read":"row_number_cap"}
[null,null,null,null,null,"9.1 Опросный лист\nна изготовление КТП СЭЩ Б(М)-35 кВ\nзаказ № \nпроизводства 3АО «ГК «Электрощит» -\nТМ Самара»"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Заказчик"]
["Наименование объекта"]
["Адрес объекта"]
["Контактное лицо (ФИО/телефон) "]
[1,"Тип: КТП СЭЩ Б(М)",null,null,"КТП СЭЩ Б(М) - "]
[2,"Номинальный ток ввода КРУ 10/(6)  кВ, А",null,null,"Выбрать из списка"]
[3,"Тип силового трансформатора"]
[4,"Очередь поставки",null,null,"Выбрать из списка"]
[5,"Тип изоляции",null,null,"Выбрать из списка"]
[6,"Тип покрытия металлоконструкции ПС",null,null,"Гор.Ц (по умолчанию)"]
[7,"Тип фундамента",null,null,"Выбрать из списка"]
[8,"Высота фундамента, мм",null,null,"Перед выбором укажите тип фундамента"]
[9,"Жесткая\nошиновка","Номинальный ток, А",null,"630 (по умолчанию)"]
[null,null,"Сквозной ток кор. замыкания, кА",null,"26  (по умолчанию)"]
[null,null,"Ток термической стойкости, кА",null,"12.5  (по умолчанию)"]
[null,null,null,null,"В поставку не входит"]
[10,"Гибкая ошиновка",null,null,"По спец-ии\nпроектной\nорганизации",null,null,"Типовая"]
[]
[]
[null,null,null,null,"В поставку не входит"]
[11,"Тип разъединителя",null,null,"Выбрать из списка",null,null,"Выбрать из списка"]
[12,"Тип привода\nразъединителя",null,"Главные ножи","Укажите тип разъединителя",null,null,"Укажите тип разъединителя"]
[null,null,null,"Заземляющие ножи","Выберите привод глав. ножей ",null,null,"Выберите привод глав. ножей"]
[13,"Наличие ВБУ при применении ПД-СЭЩ"]
[14,"Тип выключателя",null,null,"Выбрать из списка"]
[15,"Тип трансформатора тока",null,null,"Выбрать из списка"]
[16,"Тип трансформатора напряжения",null,null,"Выбрать из списка"]
[17,"Тип ограничителя перенапряжения"]
[18,"Тип трансформатора собственных нужд",null,null,"Выбрать из списка"]
[19,"Способ доставки",null,null,"Выбрать из списка"]
[20,"Дополнительно","Типовые двухуровневые\nкабельные конструкции"]
[null,null,"Площадки обслуживания\n\"кругового типа\"\nдля блоков ОРУ 35 кВ\n(Н фундамента от 1000 мм)"]
[null,null,"Площадки обслуживания типа \"ПД-42\" для ТСН 6(10) кВ, шкафов силовых трансформаторов и отдельностоящих блоков разъединителя \n(Н фундамента от 1000 мм)",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[]
[null,null,"Отдельный стойки под \nвыносные клемные шкафы",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[]
[null,null,"Туалет",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[]
[null,null,"Осветительная установка ОУ2",null,null,null,null,null,null,null,"шт."]
[]
[20,"Дополнительно","Зажим на силовой трансф. АШМ","Вывод ВН","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,null,"Вывод СН","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,null,"Вывод НН","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,null,"Вывод нулевой","Тип выбрать из списка",null,null,null,null,null,"шт."]
[null,null,"ЗИП"]
[null,null,"Внешнее\nограждение\nПС","Незаглубленное",null,null,null,null,"пог. м.","Съемная \nпанель с калиткой","шт."]
[]
[null,null,null,"Заглубленное",null,null,null,null,"пог. м.","Ворота, ШТ."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Калитка, ШТ."]
[21,"Назначение\nблоков 35 кВ на ПС",null,null,"Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка"]
[null,"Тип блока",null,"Б35-","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка"]
[null,"Схема\nвспомогат.\nсоединений",null,"0ГК."]
[null,"Коэффициент\nтрансформации\nТТ 35 кВ",null,"выносных"]
[null,null,null,"встроенных"]
[null,"Исполнение\nпривода\nвыключателя",null,"РТМ"]
[null,null,null,"ТЭО"]
[null,null,null,"№ схемы\nпривода\nвыключателя"]
[null,"Назначение\nблоков 35 кВ на ПС",null,null,"Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка","Выбрать\nиз списка"]
[null,"Тип блока",null,"Б35-","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка","Выбрать из списка"]
[null,"Схема\nвспомогат. соединений",null,"0ГК."]
[null,"Коэффициент\nтрансформации\nТТ 35 кВ",null,"выносных"]
[null,null,null,"встроенных"]
[null,"Исполнение\nпривода\nвыключателя",null,"РТМ"]
[null,null,null,"ТЭО"]
[null,null,null,"№ схемы\nпривода\nвыключателя"]
[22,"Дополнительные требования:"]

{"sheet":"Вводные данные","index":2,"n_rows":108,"n_cols":15,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[30,6,31,6],[42,2,45,2],[1,8,5,8]]}
["Номинальный ток ввода КРУ 10/(6)  кВ, А",null,"Очередь поставки",null,"Тип изоляции",null,"Тип покрытия",null,"Тип фундамента","Лежни","Сваи"]
[630,null,"Все (по умолчанию)",null,"Фарфор",null,"Эмаль",null,"Высота фундамента",500,500]
[1000,null,"Только I",null,"Полимер",null,"Гор.Ц",null,null,null,1000]
[1250,null,"Только II",null,null,null,null,null,null,null,1200]
[1600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300]
[2000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500]
[2500,null,"Столбец1",null,"Столбец1",null,"Столбец1"]
[3150,null,"ТОЛ-СЭЩ-35-IV",null,"ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV",null,"ЖД"]
[4000,null,"GIF36-58",null,"НОЛ-СЭЩ-35-IV",null,"Автотранспорт"]
[null,null,"GIF36-68",null,"ЗНОМ-35-65",null,"Другое"]
[null,null,"GIF40.5",null,"НОМ-35-66"]
[null,null,"ТОЛ-35-III",null,"НАЛИ-СЭЩ-35-IV"]
["Столбец1",null,"Другое",null,"НАМИ-35 УХЛ1"]
["ВВН-СЭЩ-35",null,null,null,"НАМИ-35 УХЛ1 герм",null,"Тип туалета"]
["ВБПС-35",null,null,null,"НОЛ-35-III",null,"Типовой СЭЩ"]
["ВБЭС-35",null,null,null,"GEF40.5",null,"Покупной"]
["ВБЭТ-35",null,null,null,"GZF40.5"]
["VOX 35",null,"Назначение блоков",null,"ЗНОЛ-35-III"]
["ВГБЭ-35",null,"ВЛ",null,"Другое"]
["ВР35НТ",null,"СВ",null,null,null,"Тип ТСН"]
["ВБНК-35",null,"СР",null,null,null,"ТМГ-СЭЩ-100/35-11 УХЛ1"]
["ВВС-35",null,"ВВ",null,"Тип АШМ",null,"ТМГ-СЭЩ-160/35-11 УХЛ1"]
["С-35",null,"ТН",null,"АШМ-3-2",null,"ТМГ-МЭТЗ-11-100/35 У1"]
["Другое",null,"ТТ",null,"АШМ-4-2",null,"ТМГ-МЭТЗ-11-160/35 У1"]
[null,null,"ТСН",null,"АШМ-5-2"]
[null,null,"ОИ",null,"АШМ-5-3"]
[null,null,null,null,"АШМ-12-1"]
[null,null,null,null,"АШМ-16-1"]
[null,null,null,null,"АШМ-16-2"]
[null,null,null,null,"АШМ-20-1",null,"Привод главных ножей","ПР-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПДС-СЭЩ","ПРГ-ЗЭТО","ПД-14-ЗЭТО"]
["Тип блока Б35",null,null,null,"АШМ-20-2",null,"Привод зазем. ножей","ПР-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПДС-СЭЩ","ПРГ-ЗЭТО","ПД-14-ЗЭТО"]
["нет",null,null,null,"АШМ-22-1",null,null,null,null,"ПРМ-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ"]
[16,null,null,null,"АШМ-27-1"]
[17,null,null,null,"АШМ-30-1"]
["18/1,0",null,null,null,"Другое"]
["20/1,0"]
["28/1,0-К"]
["32/1,0-К"]
["33/1,0-К"]
["35/1,0-К"]
["46/1,0-К"]
["47/1,0-К",null,"Тип разъединителя","РГПЗ-СЭЩ-2-35/800","РГПЗ-СЭЩ-1-35/800","РГПЗ-СЭЩ-2-35/1000","РГПЗ-СЭЩ-1-35/1000","РГПЗ-СЭЩ-2-35/2000","РГПЗ-СЭЩ-1-35/2000","РГ-2-35/1000","РГ-1-35/1000","РГ-2-35/2000","РГ-1-35/2000","РГ-2-35/3150","РГ-1-35/3150"]
["47+1/1,0-К",null,"Привод глав. ножей","ПР-СЭЩ","ПР-СЭЩ","ПР-СЭЩ","ПР-СЭЩ","ПР-СЭЩ","ПР-СЭЩ","ПРГ-ЗЭТО","ПРГ-ЗЭТО","ПРГ-ЗЭТО","ПРГ-ЗЭТО","ПРГ-ЗЭТО","ПРГ-ЗЭТО"]
["48/1,0-К",null,null,"ПРМ-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ","ПРМ-СЭЩ","ПД-14-ЗЭТО","ПД-14-ЗЭТО","ПД-14-ЗЭТО","ПД-14-ЗЭТО","ПД-14-ЗЭТО","ПД-14-ЗЭТО"]
["50/1,0-К",null,null,"ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ","ПД-СЭЩ"]
["51/1,0-К",null,null,"ПДС-СЭЩ","ПДС-СЭЩ","ПДС-СЭЩ","ПДС-СЭЩ","ПДС-СЭЩ","ПДС-СЭЩ"]
["51+1/1,0-К"]
["52/1,0-К"]
["53/1,0-К"]
["53+1/1,0-К"]
["54/1,0-К"]
["55/1,0-К"]
["56/1,0-К"]
["57/1,0-К"]
["57+1/1,0-К"]
["58/1,0-К"]
["59/1,0-К"]
["60/1,0-К"]
["60+1/1,0-К"]
["61/1,0-К"]
["61+1/1,0-К"]
["63/1,0"]
["67/1,0"]
["68/1,2-П"]
["71/1,0-К"]
["74/1,0-К"]
[76]
["77/1,0"]
["77/1,2-П"]
[90]
["94/1,0"]
["97/1,0"]
["97/1,0-П"]
["98/1,0"]
["98/1,0-П"]
[103]
["105/1,0"]
["106/1,0"]
["107/1,0"]
["132/1,0-К"]
["133/1,0-К"]
["139/1,0-К"]
["146/1,0-К"]
["147/1,0-К"]
["147+1/1,0-К"]
["148/1,0-К"]
["148+1/1,0-К"]
["156/1,0-К"]
["157/1,0-К"]
["157+1/1,0-К"]
["158+1/1,0-К"]
["160/1,0-К"]
["161/1,0-К"]
["161+1/1,0-К"]
["302/1,0-К"]
["305/1,0-К"]
["306/1,0-К"]
["307/1,0-К"]
["318/1,0-К"]
["320/1,0-К"]
["328/1,0-К"]
["332/1,0-К"]
["351/1,0-К"]
["352/1,0-К"]
["353/1,0-К"]
["353+1/1,0-К"]
["354/1,0-К"]
["395/1,0-К"]