

**ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»**

#### Телефон: +7 (846) 2-777-444

#### e-mail: sales@electroshield.ru

#### Опросный лист

**по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ производства**

**ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»**

**1 Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование предприятия

**2 Тип выключателя 3 Номинальный ток: 4 Ток отключения:**

**(здесь и далее нужное**

**отметить любым знаком):**

**ВВУ-СЭЩ-П7-10 (пружинно-моторный привод)\_\_ 630А\_\_\_\_ 1000 А\_\_\_\_ 20 кА\_\_\_\_**

**5 Количество выключателей \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.**

**6 Исполнение выключателя:**

**- стационарное**

**7 Напряжение питания привода выключателя:**

**- переменный ток - постоянный ток**

**120 В\_\_\_\_\_\_\_\_ 110 В\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**230 В\_\_\_\_\_\_\_\_ 220 В\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**8 Дополнительно по желанию заказчика, для выключателей с питанием от оперативного**

**переменного тока, выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с**

**указанными параметрами:**

**- ток срабатывания расцепителя - напряжение питания расцепителя**

**максимального тока от независимого источника**

**3 А\_\_\_\_\_\_\_\_ = 220 В\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5 А\_\_\_\_\_\_\_\_ ~ 100 В\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **~ 120 В\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **~ 230 В\_\_\_\_\_\_\_\_**

**9 Межполюсное расстояние выключателя: ВВУ-СЭЩ-П7-10 – 200 мм.**

**10 Доставка: самовывоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**доставка поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ**

**Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**